<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="23.518603125" y1="5.111271875" x2="64.8186" y2="5.41771875" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="64.8186" y1="5.41771875" x2="64.696" y2="38.8232125" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="64.696" y1="38.8232125" x2="23.396003125" y2="38.516765625" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="23.396003125" y1="38.516765625" x2="23.518603125" y2="5.111271875" width="1.016" layer="20"/>
<text>talando</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X04">
</package>
<package name="1X02_LOCK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="screwterminal">
<packages>
<package name="3.5MMTERM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X04" value=""/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X04" value=""/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X02_LOCK" value=""/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="1X02_LOCK" value=""/>
<element name="JP5" library="SparkFun" package="1X04" value=""/>
<element name="JP6" library="SparkFun" package="1X04" value=""/>
<element name="U$1" library="screwterminal" package="3.5MMTERM" value="ED555/3DS"/>
<element name="U$2" library="screwterminal" package="3.5MMTERM" value="ED555/3DS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI-D11">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO-D12">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK-D13">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NOT">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
