<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.51" y2="-0.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.51" y1="-0.01" x2="60.52" y2="37.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.52" y1="37.68" x2="0.03" y2="37.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.03" y1="37.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PIN0</text>
<text>MTR1</text>
<text>GND</text>
<text>VDD</text>
<text>MTR0</text>
<text>PIN1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO 220 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="T3" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="T4" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="T5" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="T6" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="T7" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="T8" library="transistor" package="TO220" value="TIP122"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D2" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D5" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D6" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D7" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D8" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="T8" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
