<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="37.77" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="0" x2="37.77" y2="13.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="13.96" x2="0" y2="13.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="zetex">
<description>&lt;b&gt;Zetex Power MOS FETs, Bridges, Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.zetex.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SM8">
<description>&lt;b&gt;SM8 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="zetex" package="SM8" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
