<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.024" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.024" y1="0" x2="38.151" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.151" y1="30.47" x2="0" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.47" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>PA2</text>
<text>PA3</text>
<text>TX/0</text>
<text>RX/1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<description>&lt;b&gt;FabAcademy Library&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rodney_new">
<description>&lt;B&gt;My Personal Library&lt;/B&gt;
&lt;p&gt;Created: 18 Apr 2015&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Owner: Rodney Dorville&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02_SMD_FLAT">
</package>
<package name="1X08_SMD_ALT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="fab" package="LED1206FAB" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="rodney_new" package="1X08_SMD_ALT" value="1x08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="rodney_new" package="1X02_SMD_FLAT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA5_MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA6_SDA_MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA4_SCL_SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
