<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="36.754" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.754" y1="-0.127" x2="36.754" y2="22.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.754" y1="22.85" x2="0" y2="22.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.85" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1_ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="ATT45" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="J3_TXRX" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ATT45" pad="4"/>
<contactref element="J3_TXRX" pad="2"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="2"/>
<contactref element="ATT45" pad="8"/>
<contactref element="J3_TXRX" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="J1_ISP" pad="3"/>
<contactref element="ATT45" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="J1_ISP" pad="1"/>
<contactref element="ATT45" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="J1_ISP" pad="4"/>
<contactref element="ATT45" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="J3_TXRX" pad="1"/>
<contactref element="ATT45" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="J3_TXRX" pad="4"/>
<contactref element="ATT45" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
