<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.1054" y1="16.9164" x2="43.5156" y2="16.9164" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="43.5156" y1="16.9164" x2="43.5156" y2="54.5848" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="43.5156" y1="54.5848" x2="5.1054" y2="54.5594" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="5.1054" y1="54.5594" x2="5.1054" y2="16.9164" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SOT223" value="MC33269ST-3.3T3"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-UNPOLARIZEDFAB"/>
<element name="POWER" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="V">
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
