<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="79" x2="0" y2="79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="79" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>touchME</text>
</plain>
<libraries>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_adafruit">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="PAD.1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="100k"/>
<element name="R2" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="100k"/>
<element name="JP1" library="01_adafruit" package="1X03" value=""/>
<element name="R3" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="100k"/>
<element name="SE2" library="01_ng" package="PAD.1" value="SIGNAL"/>
<element name="RE2" library="01_ng" package="PAD.1" value="SIGNAL"/>
<element name="RE1" library="01_ng" package="PAD.1" value="SIGNAL"/>
<element name="SE1" library="01_ng" package="PAD.1" value="SIGNAL"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RE2" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEE">
<contactref element="SE2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SE1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="RE1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
