<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="14.2748" x2="10.8712" y2="14.2748" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.8712" y1="14.2748" x2="10.8712" y2="-0.0508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.8712" y1="-0.0508" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="14.2748" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ng">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="5MM">
<description>5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_adafruit">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="T1" library="01_ng" package="5MM" value=""/>
<element name="JP1" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="OUT"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="T1" pad="IN"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
