<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="33.3248" x2="27.3812" y2="33.3248" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.3812" y1="33.3248" x2="27.3812" y2="-0.0508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.3812" y1="-0.0508" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="33.3248" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ng">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_adafruit">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="A10" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="A11" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="A12" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="GND" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="R2" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="R3" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="LED1" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="LED2" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="LED3" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="A8" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="A9" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="+5V" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="SERVO1" library="01_adafruit" package="1X03" value=""/>
<element name="SERVO2" library="01_adafruit" package="1X03" value=""/>
<element name="BRIDGE" library="ng" package="1206" value="0 OHM"/>
<element name="BRIDGE1" library="ng" package="1206" value="0 OHM"/>
<element name="BRIDGE2" library="ng" package="1206" value="0 OHM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="SERVO1" pad="2"/>
<contactref element="SERVO2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="A12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="A11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="A10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SERVO1" pad="1"/>
<contactref element="SERVO2" pad="1"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="BRIDGE" pad="2"/>
<contactref element="BRIDGE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="A8" pad="1"/>
<contactref element="SERVO1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="A9" pad="1"/>
<contactref element="BRIDGE2" pad="2"/>
<contactref element="BRIDGE2" pad="1"/>
<contactref element="SERVO2" pad="3"/>
<contactref element="BRIDGE1" pad="2"/>
<contactref element="BRIDGE1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
