<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="0" x2="55.55" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="53.33" x2="0" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.33" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="IC3" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="RRED1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="RRST" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="RLIGHT" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="RBLUE1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="RGREEN1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="U$10" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$6" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="RPAD" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
<element name="RLED" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="PWR" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="C3" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1uF"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R0" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="EMITTER"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="RLIGHT" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="RRST" pad="2"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
</signal>
<signal name="RLIGHT">
<contactref element="RLIGHT" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SENSE">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="RPAD" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="RRST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RLED" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="R"/>
<contactref element="RRED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="B"/>
<contactref element="RBLUE1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="G"/>
<contactref element="RGREEN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RED1">
<contactref element="RRED1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BLUE1">
<contactref element="RBLUE1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GREEN1">
<contactref element="RGREEN1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="RLED" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO/TOUCH">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="RPAD" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
