<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="0" x2="39.04" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="55.87" x2="0" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.87" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="OP1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
<element name="PCBLED1" library="fab" package="LED1206FAB" value="WHITE"/>
<element name="ONLED" library="fab" package="LED1206FAB" value="GREEN"/>
<element name="PCDLED2" library="fab" package="LED1206FAB" value="WHITE"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="RGB1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="RGB2" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="RGB3" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="RGB4" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="RLIGHT" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="RON" library="fab" package="R1206FAB" value="4.99k"/>
<element name="RPCBLEDS" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="RTOUCH1" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
<element name="RTOUCH2" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
<element name="TOUCHPAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="U$6" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="TOUCHPAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="MISO" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="MOSI" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="RST" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="SCK" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="RX" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="LIGHTSENSE">
<contactref element="RLIGHT" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="EMITTER"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ONLED" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="PCDLED2" pad="2"/>
<contactref element="PCBLED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="RLIGHT" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="RON" pad="2"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TOUCHSEND">
<contactref element="RTOUCH1" pad="1"/>
<contactref element="RTOUCH2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="TOUCHRECEIVE1">
<contactref element="RTOUCH1" pad="2"/>
<contactref element="TOUCHPAD1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RGB1" pad="A"/>
<contactref element="RGB2" pad="G"/>
<contactref element="RGB3" pad="B"/>
<contactref element="RGB4" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="MISO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="MOSI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="TOUCHRECEIVE2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="RTOUCH2" pad="2"/>
<contactref element="TOUCHPAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="RGB1" pad="R"/>
<contactref element="RGB2" pad="A"/>
<contactref element="RGB3" pad="G"/>
<contactref element="RGB4" pad="B"/>
</signal>
<signal name="PWM3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="RGB1" pad="B"/>
<contactref element="RGB2" pad="R"/>
<contactref element="RGB3" pad="A"/>
<contactref element="RGB4" pad="G"/>
</signal>
<signal name="PWM4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="RGB1" pad="G"/>
<contactref element="RGB2" pad="B"/>
<contactref element="RGB3" pad="R"/>
<contactref element="RGB4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="RX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCBLEDS">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="RPCBLEDS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ONLED" pad="1"/>
<contactref element="RON" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SCK" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PCBLED1" pad="1"/>
<contactref element="PCDLED2" pad="1"/>
<contactref element="RPCBLEDS" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
