<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="63.5" x2="52.07" y2="63.5" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="52.07" y1="63.5" x2="58.42" y2="57.15" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="58.42" y1="57.15" x2="58.42" y2="44.45" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="58.42" y1="44.45" x2="52.705" y2="38.735" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="52.705" y1="38.735" x2="22.225" y2="38.735" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="22.225" y1="38.735" x2="16.51" y2="41.91" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="16.51" y1="41.91" x2="16.51" y2="59.69" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="16.51" y1="59.69" x2="20.32" y2="63.5" width="1.016" layer="46"/>
<text>YEL</text>
<text>BRO</text>
<text>BLK</text>
<text>RED</text>
<text>GRE</text>
<text>ORA</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>FabNet</text>
<text>1</text>
<hole x="30.48" y="57.15" drill="1"/>
<hole x="30.48" y="54.61" drill="1"/>
<hole x="30.48" y="52.07" drill="1"/>
<hole x="30.48" y="49.53" drill="1"/>
<hole x="30.48" y="46.99" drill="1"/>
<hole x="30.48" y="44.45" drill="1"/>
<hole x="20.32" y="48.26" drill="1"/>
<hole x="20.32" y="53.34" drill="1"/>
<hole x="49.53" y="55.88" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="55.88" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="53.34" drill="1"/>
<hole x="49.53" y="53.34" drill="1"/>
<hole x="49.53" y="50.8" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="50.8" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="48.26" drill="1"/>
<hole x="49.53" y="48.26" drill="1"/>
<hole x="49.53" y="45.72" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="45.72" drill="1"/>
<text>RS485-B</text>
<text>RS485-A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="POWER_SUPPLY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="600"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="600"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="POWER_SUPPLY" value="POWER_SUPPLY"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="24V">
<contactref element="U$1" pad="+24V"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
