<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.48" y1="21.59" x2="64.44" y2="21.59" width="0.8382" layer="20"/>
<wire x1="64.44" y1="21.59" x2="64.44" y2="49.52" width="0.8382" layer="20"/>
<wire x1="64.44" y1="49.52" x2="30.48" y2="49.52" width="0.8382" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="49.52" x2="30.48" y2="21.59" width="0.8382" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1_ISP" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1_10K" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="XTAL1_20MHZ" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="XTAL1_20MHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP1_ISP" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="XTAL1_20MHZ" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1_ISP" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1_10K" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1_ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1_ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1_ISP" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="XTAL1_20MHZ" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1_ISP" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1_10K" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
