<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="28.88" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="1.27" x2="28.88" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="26.66" x2="0" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.66" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="10 K"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="499"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT_LED1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT_LED2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BOTON">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
