<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="-1.27" x2="40.62" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="-1.27" x2="40.62" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="23.8" x2="-2.54" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="23.8" x2="-2.54" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<text>YEL</text>
<text>BRW</text>
<text>BLK</text>
<text>RED</text>
<text>GRN</text>
<text>ORG</text>
<text>FABLAB TECSUP</text>
<text>FABNET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MtMM">
<packages>
<package name="2X2HEADER">
<description>2x2 HEADER 0.1" PITCH</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X05SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HIGH" library="MtMM" package="2X2HEADER" value="DC_MOTOR_HEADER"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="600"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="600"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="HIGH" pad="1"/>
<contactref element="HIGH" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="HIGH" pad="3"/>
<contactref element="HIGH" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
