<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.763846875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.763846875" y1="0" x2="24.763846875" y2="19.89895" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.763846875" y1="19.89895" x2="0" y2="19.919565625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.919565625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rohm">
<description>&lt;b&gt;ROHM Co., Ltd.&lt;/b&gt; Semiconductor&lt;p&gt;
http://www.rohm.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP8">
<description>&lt;b&gt;SOP8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.rohm.com/products/databook/motor/pdf/bd623x_series-e.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="SCREW_2">
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="rohm" package="SOP8" value="A4953">
<attribute name="OC_NEWARK" value="15R0529"/>
<attribute name="MPN" value="BD6230F-E2"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1716264"/>
</element>
<element name="IC2" library="rohm" package="SOP8" value="A4953">
<attribute name="OC_NEWARK" value="15R0529"/>
<attribute name="MPN" value="BD6230F-E2"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1716264"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="U$1" library="01_ng" package="SCREW_2" value="2_PIN_HEADERSCREW"/>
<element name="C1" library="01_ng" package="1206" value=".1uF"/>
<element name="C2" library="01_ng" package="1206" value="10uF"/>
<element name="C3" library="01_ng" package="1206" value=".1uF"/>
<element name="C4" library="01_ng" package="1206" value="10uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="IN2A">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IN1A">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT2A">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT1A">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VREF">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VBB">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN2B">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IN1B">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT2B">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT1B">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
