<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_atmega8">
<description>&lt;b&gt;Atmel ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168: 8-bit AVR microcontrollers&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;ATmega8, ATmega8L:&lt;br&gt;
28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF
&lt;li&gt;ATmega48, ATmega48V, ATmega88, ATmega88V, ATmega168, ATmega168V:&lt;br&gt;
 28-pin PDIP, 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF (no 28-pad QFN/MLF!)
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_adafruit">
<packages>
<package name="1X08-BIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="01_atmega8" package="TQFP32-08" value="ATMEGA48/88/168-AU"/>
<element name="LEFT_1" library="01_adafruit" package="1X08-BIG" value=""/>
<element name="LEFT_2" library="01_adafruit" package="1X08-BIG" value=""/>
<element name="RIGHT_1" library="01_adafruit" package="1X08-BIG" value=""/>
<element name="RIGHT_2" library="01_adafruit" package="1X08-BIG" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND_2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND_1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="RIGHT_1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="RIGHT_2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC_2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC_1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="LEFT_2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="LEFT_1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
