<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_attiny24_44_84">
<description>&lt;b&gt;Atmel ATtiny24/44/84: 8-bit AVR microcontroller with 2/4/8 kB in-system programmable flash&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="01_attiny24_44_84" package="SOIC14" value="ATTINY24/44/84-SSU"/>
<element name="R1" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R2" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="S1" library="01_FAB_Hello" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="01_FAB_Hello" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="20MHZ" library="01_fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="D1" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="U$3" library="01_FAB_Hello" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R4" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="0"/>
<element name="R7" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R8" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="20MHZ" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="20MHZ" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="_">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="20MHZ" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
