<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor-pnp">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, horinzontal</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ_2W">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GREEN" library="transistor-pnp" package="TO220" value="TIP125"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="D1" library="01_fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="BLUE" library="transistor-pnp" package="TO220" value="TIP125"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO220" value="TIP125"/>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R2" library="resistor" package="R1206" value="500"/>
<element name="R3" library="resistor" package="R1206" value="500"/>
<element name="R4" library="resistor" package="R1206" value="500"/>
<element name="RED" library="transistor-pnp" package="TO220" value="TIP125"/>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ_2W" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="GREEN" pad="3"/>
<contactref element="BLUE" pad="3"/>
<contactref element="RED" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12VCC">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R_LED">
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RED" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G_LED">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B_LED">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="BLUE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GREEN/MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
