<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.397" y1="-7.366" x2="54.915" y2="-7.747" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.915" y1="-7.747" x2="55.55" y2="45.329" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="45.329" x2="7.212125" y2="45.456" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.212125" y1="45.456" x2="1.355015625" y2="39.137475" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.355015625" y1="39.137475" x2="1.397" y2="-7.366" width="0" layer="20"/>
<text>Twister Joystick</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="R6" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1M"/>
<element name="R7" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1M"/>
<element name="R8" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1M"/>
<element name="R9" library="01_FAB_Hello" package="1206" value="1M"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PAD6/MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAD5/MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAD4/SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PAD2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PAD3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PAD7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAD0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PAD1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
