<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="5v"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="LED8" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED9" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED10" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="LED1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="LED7" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="1"/>
<contactref element="LED10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
