<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.358" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="43.358" y1="0" x2="43.358" y2="59.172" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="43.358" y1="59.172" x2="0" y2="59.172" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.172" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<circle x="6.096" y="7.112" radius="0.762" width="0.8128" layer="20"/>
<circle x="6.096" y="50.8" radius="0.762" width="0.8128" layer="20"/>
<circle x="30.48" y="50.8" radius="0.762" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B2,54">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-UNPOLARIZED"/>
<element name="RELAY" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GNDRELAY" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="VPOT" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="P1" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GNDPOT" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="STARTSWT" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GNDSTART" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="ENDSWT" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GNDEND" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="0"/>
<element name="J2" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="VCC" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="J4" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="J5" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="J3" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="VPOT" pad="TP"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RELAY" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="P1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="ENDSWT" pad="TP"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="STARTSWT" pad="TP"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="GNDSTART" pad="TP"/>
<contactref element="GNDRELAY" pad="TP"/>
<contactref element="GNDEND" pad="TP"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="GNDPOT" pad="TP"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
