<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="16.4999625" x2="1.27" y2="3.81" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="3.81" x2="3.81" y2="1.27" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="1.27" x2="19.67996875" y2="1.27" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="19.67996875" y1="1.27" x2="22.53" y2="4.12003125" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.53" y1="4.12003125" x2="22.53" y2="16.197996875" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="22.53" y1="16.197996875" x2="19.687996875" y2="19.04" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.687996875" y1="19.04" x2="3.8100375" y2="19.04" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="3.8100375" y1="19.04" x2="1.27" y2="16.4999625" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<circle x="12.192" y="16.51" radius="0.508" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B2,54">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206W" value="100K"/>
<element name="SIGNAL" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="MOTOR-" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="MOTOR+" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="1K"/>
<element name="T2" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MOTOR-" pad="TP"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
<contactref element="MOTOR+" pad="TP"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SIGNAL" pad="TP"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
