<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab2015">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab2015" package="C1206FAB" value="1 uF"/>
<element name="IC1" library="fab2015" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab2015" package="SOT23" value="5V"/>
<element name="R1" library="fab2015" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab2015" package="R1206FAB" value="100k"/>
<element name="R3" library="fab2015" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="RES" library="fab2015" package="EFOBM" value="20 MHz"/>
<element name="U$1" library="fab2015" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab2015" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$4" library="fab2015" package="2X05SMD" value="PINHD-2X5-SMD"/>
<element name="R4" library="fab2015" package="R1206FAB" value="0 "/>
<element name="R5" library="fab2015" package="R1206FAB" value="0 "/>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RES" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="RES" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="RES" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
