<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="99.949" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="99.949" x2="55.88" y2="99.949" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="99.949" x2="55.88" y2="55.626" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="55.626" x2="0" y2="55.626" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.626" x2="0" y2="99.949" width="0.1524" layer="20"/>
<text>XIAO-Grove
Yoshi</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector-new">
<packages>
<package name="H7-2.54-18.28X2.5X5MM">
</package>
<package name="HW4-SMD-2.0-90D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete-new">
<packages>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="Connector-new" package="H7-2.54-18.28X2.5X5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="Connector-new" package="H7-2.54-18.28X2.5X5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="Connector-new" package="HW4-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="Connector-new" package="HW4-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete-new" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete-new" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="Connector-new" package="HW4-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="Connector-new" package="HW4-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="Connector-new" package="HW4-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="SS1"/>
<contactref element="J4" pad="SS2"/>
<contactref element="J4" pad="SS1"/>
<contactref element="J3" pad="SS2"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="SS1"/>
<contactref element="J6" pad="SS2"/>
<contactref element="J6" pad="SS1"/>
<contactref element="J5" pad="SS2"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="SS1"/>
<contactref element="J7" pad="SS2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
