<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="3.429" x2="33.579" y2="3.429" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.579" y1="3.429" x2="33.579" y2="14.5315" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.579" y1="14.5315" x2="10.16" y2="14.5315" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="14.5315" x2="10.16" y2="3.429" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_ng">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="01_fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="01_ng" package="1206" value="1k"/>
<element name="R2" library="01_ng" package="1206" value="1k"/>
<element name="R3" library="01_ng" package="1206" value="499"/>
<element name="LED1" library="01_fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
