<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="0" x2="47.93" y2="59.045" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="59.045" x2="0" y2="59.045" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.045" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SCREWTERMINAL-5MM-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ModernDevice">
<packages>
<package name="LED-1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S202S02">
<description>&lt;b&gt;S202S02&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102s02_e.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-133">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="SCREWTERMINAL-5MM-2" value="Load"/>
<element name="LED1" library="ModernDevice" package="LED-1206" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="330"/>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="K1" library="relay" package="S202S02" value="S202S02">
<attribute name="OC_NEWARK" value="14N9588"/>
<attribute name="MPN" value="S202S02F"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1618475"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-508" package="W237-133" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTL">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COIL">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LOAD2">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOAD1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
