<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LASER" library="01_FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="U$3" library="01_FAB_Hello" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="SHOTTKY" library="01_fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="NCHANNEL-MOSFET" library="01_fab" package="SOT-23" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="LASER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="NCHANNEL-MOSFET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="NCHANNEL-MOSFET" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="NCHANNEL-MOSFET" pad="1"/>
<contactref element="SHOTTKY" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SHOTTKY" pad="CATHODE"/>
<contactref element="LASER" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
