<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="35.23" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="0" x2="35.23" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="35.55" x2="-1.27" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="35.55" x2="-1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$5" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
