<!--This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0-->
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY412-SSF">
<pin name="PA0/RESETN/UPDI"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="PA3/EXTCLK" function="clk"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATTINY412-SSF" prefix="U">
<description>None &lt;a href="https://pricing.snapeda.com/parts/ATTINY412-SSF/Microchip%20Technology/view-part?ref=eda"&gt;Check availability&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATTINY412-SSF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X175-8N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/RESETN/UPDI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/EXTCLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="Microchip Technology"/>
<attribute name="Price" value="None"/>
<attribute name="Package" value="SOIC-8 Microchip Technology"/>
<attribute name="Availability" value="In Stock"/>
<attribute name="MP" value="ATTINY412-SSF"/>
<attribute name="Purchase-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/ATTINY412-SSF/?ref=eda"/>
<attribute name="Description" value="
AVR tinyAVR™ 1, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (4K x 8) FLASH 8-SOIC
"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
